**12.03.2019г.№ 14-п**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АЛАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУЙТА»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА УСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ КЛАДБИЩ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУЙТА»**

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 №84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»» администрация муниципального образования «Куйта»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Проект устройства общественных кладбищ, расположенных на территории муниципального образования «Куйта» (Приложение).  
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования в печатном средстве массовой информации «Идеальский вестник».

Глава муниципального образования

«Куйта» Н.Н.Григорьева

УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации   
муниципального образования «Куйта»  
от 12.03.2019г. № 14-п  
(Приложение)

**Проект**  
**устройства общественных кладбищ, расположенных на территории**

**муниципального образования «Куйта»**  
  
**Паспорт Проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Проекта:** | Проект устройства общественных кладбищ, расположенных на территории муниципального образования «Куйта» |
| **Основание разработки Проекта:** | * Федеральный Закон № 8-ФЗ от 12.01.1996 «О погребении и похоронном деле»; * Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; * Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 №84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»»; * Устав муниципального образования «Куйта» |
| **Заказчик Проекта:  Разработчик Проекта:** | Администрация  муниципального образования «Куйта»  Администрация  муниципального образования «Куйта» |
| **Основная цель Проекта:** | Реализация полномочий администрации Веренского муниципального образования в части организации ритуальных услуг и содержания общественных кладбищ |
| **Задачи Проекта:** | 1. Выявить обеспеченность поселения в имеющихся и функционирующих на территории поселения общественных кладбищах с целью определения необходимости обустройства новых территорий под общественные кладбища.  2. Выявить:  - соответствие имеющихся и функционирующих кладбищ   санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам – по размещению кладбища;  - возможность соблюдения гигиенических требований при организации захоронений и правил эксплуатации кладбищ.  3. Определить мероприятия:  - по устройству имеющихся и функционирующих на территории поселения кладбищ;  - по обустройству новых территорий под общественные кладбища. |
| **Сроки и этапы реализации Проекта:** | Срок реализации проекта – 2019 – 2025 г.г. |
| **Основные исполнители Проекта:** | - Администрация муниципального образования «Куйта»  - общественные организации, действующие на территории сельского поселения;  - юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории поселения;  - население поселения. |
| **Источники финансирования Проекта** | Проект финансируется из местного, районного бюджетов. Средства предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей. |

1. **Введение**

Потребность в разработке Проекта устройства общественных кладбищ, расположенных на территории муниципального образования «Куйта»(далее – Проект) обусловлена необходимостью реализации  закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

Проект содержит  чёткое представление  о целях, ресурсах, потенциале  и об основных направлениях устройства общественных кладбищ на настоящее время, а также на среднесрочную перспективу.

Цели развития поселения и проектные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Проекте,  могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

1. **Выявление обеспеченности поселения в имеющихся и**

**функционирующих на территории поселения**

**общественных кладбищах**

**2.1. Административное деление**

В состав муниципального образования «Куйта»(далее – Поселение) входят кроме административного центра – с. Идеал – пять населенных пункта: село Куйта, деревни Заречное, Малолучинск, Аршан, Хигинская. Расстояние от с. Идеал до районного центра, п.Кутулик - 25 км, до столицы региона, г.Иркутск, - 245 км.

Общая площадь Поселения составляет 144,3 кв.м.. Численность населения по данным на 01.01.2019 года составила 1506 человек, в том числе: с. Идеал – 597 человек, с. Куйта – 345 человека, д. Заречное – 278 человек, д. Малолучинск – 125человек, д.Аршан – 89 человек, д. Хигинская – 72 человека.

**2.2.Наличие общественных кладбищ, сложившееся осуществление захоронений.**

На территории Поселения захоронения осуществляются:

- умерших граждан, проживавших в с. Идеал– на существующем кладбище традиционного типа в с. Идеал площадью 0,45 га.;

- умерших граждан, проживавших в с. Куйта – на двух существующих кладбищах традиционного типа в с. Куйта площадью 0,59 га. и 0,48 га;

- умерших граждан, проживавших в д. Заречное – на существующем кладбище традиционного типа в д. Заречное площадью 0,55 га.;

- умерших граждан, проживавших в д. Малолучинск – на существующем кладбище традиционного типа в д. Малолучинск площадью 0,37га.;

- умерших граждан, проживавших в д. Аршан – на существующем кладбище традиционного типа в д. Аршан площадью 0,20 га.;

- умерших граждан, проживавших в д. Хигинская – на существующем кладбище традиционного типа в д. Хигинская площадью 0,29га.

**2.3. Расчет общественных кладбищ на расчетный срок**

(расчет произведен в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2014 года N 712-пп «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Иркутской области»)

| № пп | Наименование | Единица измерения | Принятые нормативы | Норма-тивная потреб-ность (га) | В том числе: | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующая ситуация | требуется запроек-тировать |
|  | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 га на 1 тыс. жителей |  |  |  |
| 1. | Идеал | га | 0,597тыс.чел.х 0,24 га=0,143 | 0,45 | 0 |
| 2. | Куйта | га | 0,345тыс.чел.х0,24га = 0,082 | 1,07 | 0 |
| 3. | Заречное | га | 0,278тыс.чел.х0,24га=0,066 | 0,55 | 0 |
| 4. | Малолучинск | га | 0,125тыс.чел.х0,24га=0,03 | 0,37 | 0 |
| 5. | Аршан | га | 0,089тыс.чел.х0,24га=0,110 | 0,20 | 0 |
| 6. | Хигинская | га | 0,072тыс.чел.х0,24га=0,018 | 0,29 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|
|

**2.4. Обеспеченность Поселения в имеющихся и функционирующих на территории поселения общественных кладбищах**

Из расчета выявлено, что в обоих населенных пунктах муниципального образования, площадь существующих кладбищ многократно превышает нормативную, поэтому нет необходимости изыскивать дополнительную территорию для обустройства новых кладбищ.

Выводы:

1.Мероприятия по обустройству новых территорий под общественные кладбища не планируются.

2.Необходимо выявить соответствие имеющихся и функционирующих кладбищ Поселения санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, возможность соблюдения гигиенических требований при организации захоронений и правил эксплуатации кладбищ.

1. **Выявление соответствия к размещению имеющихся и**

**функционирующих кладбищ гигиеническим требованиям,**

**санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам**

Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 №84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»».

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Требования СанПиН 2.1.2882-11 | | Существующее положение на кладбищах Поселения | | | | | |
| с.Идеал | с.Куйта | д.Заречное | д.Малолучинск | д.Аршан | д.Хигинская |
| Не разрешается размещать кладбища на территориях: | первого и второго поясов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и минеральных источников | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается |
| первой зоны санитарной охраны курортов | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается |
| с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается |
| со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается |
|  | на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается |
| Участок кладбища должен удовлетворять следующим требованиям | иметь уклон в сторону, противоположную населенному пункту, открытых водоемов, а также при использовании населением грунтовых вод для хозяйственно-питьевых и бытовых целей | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается |
| не затопляться при паводках | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается |
| иметь уровень стояния грунтовых вод не менее чем в двух метрах от поверхности земли при максимальном стоянии грунтовых вод. При уровне выше двух метров от поверхности земли участок может быть использован лишь для размещения кладбища для погребения после кремации | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается |
| иметь сухую, пористую почву (супесчаную, песчаную) на глубине 1,5 м и ниже с влажностью почвы в пределах 6 - 18% | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается |
| Кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии: | от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон в соответствии с санитарными правилами по санитарно-защитным зонам и санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается |
| от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения в соответствии с санитарными правилами, регламентирующими требования к зонам санитарной охраны водоисточников | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается |

Выводы:

1.Имеющиеся и функционирующие на территории Поселения кладбища соответствуют гигиеническим требованиям к размещению кладбищ.

2. С целью соблюдения гигиенических требований при организации захоронений и правил эксплуатации кладбищ необходимо определить мероприятия по устройству имеющихся и функционирующих на территории Поселения кладбищ.

**4. Определение мероприятий по устройству имеющихся и функционирующих на территории поселения кладбищ с целью соблюдения гигиенических требований при организации захоронений и правил эксплуатации кладбищ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Требования. СанПиН 2.1.2882-11 | | Существующее положение на кладбищах Поселения | | | | | |
| с.Идеал | с.Куйта | д.Зароечное | д.Малолучинск | д.Аршан | д.Хигинская |
| п. 2.7. В проекте устройства кладбищ необходимо предусмотреть | наличие водоупорного слоя для кладбищ традиционного типа | Водоупорный слой данным Проектом предусмотреть невозможно, так как кладбище уже существует и функционирует, это исторически сложившаяся ситуация | Водоупорный слой данным Проектом предусмотреть невозможно, так как кладбище уже существует и функционирует, это исторически сложившаяся ситуация | Водоупорный слой данным Проектом предусмотреть невозможно, так как кладбище уже существует и функционирует, это исторически сложившаяся ситуация | Водоупорный слой данным Проектом предусмотреть невозможно, так как кладбище уже существует и функционирует, это исторически сложившаяся ситуация | Водоупорный слой данным Проектом предусмотреть невозможно, так как кладбище уже существует и функционирует, это исторически сложившаяся ситуация | Водоупорный слой данным Проектом предусмотреть невозможно, так как кладбище уже существует и функционирует, это исторически сложившаяся ситуация |
| систему дренажа | Нет необходимости в системе дренажа из-за отсутствия избыточной влажности | Нет необходимости в системе дренажа из-за отсутствия избыточной влажности | Нет необходимости в системе дренажа из-за отсутствия избыточной влажности | Нет необходимости в системе дренажа из-за отсутствия избыточной влажности | Нет необходимости в системе дренажа из-за отсутствия избыточной влажности | Нет необходимости в системе дренажа из-за отсутствия избыточной влажности |
| обваловку территории | нет необходимости в обваловке территории кладбища, т.к. кладбище находится на возвышенности с песчаным грунтом, нет сточных вод | нет необходимости в обваловке территории кладбища, т.к. кладбища находятся на возвышенности с песчаным грунтом, нет сточных вод | нет необходимости в обваловке территории кладбища, т.к. кладбище находится на возвышенности с песчаным грунтом, нет сточных вод | нет необходимости в обваловке территории кладбища, т.к. кладбище находится на возвышенности с песчаным грунтом, нет сточных вод | нет необходимости в обваловке территории кладбища, т.к. кладбище находится на возвышенности с песчаным грунтом, нет сточных вод | нет необходимости в обваловке территории кладбища, т.к. кладбище находится на возвышенности с песчаным грунтом, нет сточных вод |
| характер и площадь зеленых насаждений | Имеются зеленые насаждения, характерные для лиственного леса естественного происхождения | Имеются зеленые насаждения, характерные для смешанного леса естественного происхождения | Имеются зеленые насаждения, характерные для лиственного леса естественного происхождения | Имеются зеленые насаждения, характерные для лиственного леса естественного происхождения | Имеются зеленые насаждения, характерные для лиственного леса естественного происхождения | Имеются зеленые насаждения, характерные для лиственного леса естественного происхождения |
| организацию подъездных путей и автостоянок | Подъездные пути и автостоянки имеются в удовлетворительном состоянии, в зимний период очищаемые от снежных заносов | Подъездные пути и автостоянки имеются в удовлетворительном состоянии, в зимний период очищаемые от снежных заносов | Подъездные пути и автостоянки имеются в удовлетворительном состоянии, в зимний период очищаемые от снежных заносов | Подъездные пути и автостоянки имеются в удовлетворительном состоянии, в зимний период очищаемые от снежных заносов | Подъездные пути и автостоянки имеются в удовлетворительном состоянии, в зимний период очищаемые от снежных заносов | Подъездные пути и автостоянки имеются в удовлетворительном состоянии, в зимний период очищаемые от снежных заносов |
| планировочное решение зоны захоронений для всех типов кладбищ с разделением на участки, различающиеся по типу захоронений, при этом площадь мест захоронения должна быть не более 70% общей площади кладбища | из-за незначительной площади кладбищ и малой численности захоронений планировка зоны захоронений с разделением на участки не целесообразна | из-за незначительной площади кладбищ и малой численности захоронений планировка зоны захоронений с разделением на участки не целесообразна | из-за незначительной площади кладбищ и малой численности захоронений планировка зоны захоронений с разделением на участки не целесообразна | из-за незначительной площади кладбищ и малой численности захоронений планировка зоны захоронений с разделением на участки не целесообразна | из-за незначительной площади кладбищ и малой численности захоронений планировка зоны захоронений с разделением на участки не целесообразна | из-за незначительной площади кладбищ и малой численности захоронений планировка зоны захоронений с разделением на участки не целесообразна |
|  | разделение территории кладбища на функциональные зоны (входную, ритуальную, административно-хозяйственную, захоронений, зеленой защиты по периметру кладбища) | территория кладбища имеет функциональные зоны: входную, ритуальную, захоронений, а также зеленую защиту по внешней стороне периметра кладбища | территория кладбища имеет функциональные зоны: входную, ритуальную, захоронений, а также зеленую защиту по внешней стороне периметра кладбища | территория кладбища имеет функциональные зоны: входную, ритуальную, захоронений, а также зеленую защиту по внешней стороне периметра кладбища | территория кладбища имеет функциональные зоны: входную, ритуальную, захоронений, а также зеленую защиту по внешней стороне периметра кладбища | территория кладбища имеет функциональные зоны: входную, ритуальную, захоронений, а также зеленую защиту по внешней стороне периметра кладбища | территория кладбища имеет функциональные зоны: входную, ритуальную, захоронений, а также зеленую защиту по внешней стороне периметра кладбища |
| канализование, водоснабжение, теплоэлектроснабжение, благоустройство территории.  В соответствии  с п.6.4.при отсутствии центрального водоснабжения и канализации в населенном пункте допускается устройство шахтных колодцев | из-за незначительной площади кладбищ и малой численности захоронений устройство шахтных колодцев не целесообразно | из-за незначительной площади кладбищ и малой численности захоронений устройство шахтных колодцев не целесообразно | из-за незначительной площади кладбищ и малой численности захоронений устройство шахтных колодцев не целесообразно | из-за незначительной площади кладбищ и малой численности захоронений устройство шахтных колодцев не целесообразно | из-за незначительной площади кладбищ и малой численности захоронений устройство шахтных колодцев не целесообразно | из-за незначительной площади кладбищ и малой численности захоронений устройство шахтных колодцев не целесообразно |
| п.  6.6.  п.  6.7. | На участках кладбищ, крематориев, зданий и сооружений похоронного назначения необходимо предусмотреть зону зеленых насаждений, стоянки автокатафалков и автотранспорта, урны для сбора мусора, площадки для мусоросборников с подъездами к ним.  Площадки для мусоросборников должны быть ограждены и иметь твердое покрытие (асфальтирование, бетонирование). | Имеются зеленые насаждения, характерные для лиственного леса естественного происхождения, стоянка для автотранспорта, определены площадки для сбора мусора; вывоз мусора производится 2 раза в год после схода снежного покрова - в мае и до выпада устойчивого снежного покрова – в октябре | Имеются зеленые насаждения, характерные для хвойного леса естественного происхождения, стоянка для автотранспорта, определены площадки для сбора мусора; вывоз мусора производится 2 раза в год после схода снежного покрова - в мае и до выпада устойчивого снежного покрова – в октябре | зеленые насаждения, характерные для лиственного леса естественного происхождения, стоянка для автотранспорта, определены площадки для сбора мусора; вывоз мусора производится 2 раза в год после схода снежного покрова - в мае и до выпада устойчивого снежного покрова – в октябре | зеленые насаждения, характерные для лиственного леса естественного происхождения, стоянка для автотранспорта, определены площадки для сбора мусора; вывоз мусора производится 2 раза в год после схода снежного покрова - в мае и до выпада устойчивого снежного покрова – в октябре | зеленые насаждения, характерные для лиственного леса естественного происхождения, стоянка для автотранспорта, определены площадки для сбора мусора; вывоз мусора производится 2 раза в год после схода снежного покрова - в мае и до выпада устойчивого снежного покрова – в октябре | зеленые насаждения, характерные для лиственного леса естественного происхождения, стоянка для автотранспорта, определены площадки для сбора мусора; вывоз мусора производится 2 раза в год после схода снежного покрова - в мае и до выпада устойчивого снежного покрова – в октябре |

**5. Выполнение мероприятий по устройству имеющихся и функционирующих**

**на территории Поселения кладбищ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Количество, период проведения работ | | | | | |
| с.Идеал | с.Куйта | д.Заречное | д.Малолучинск | д.Аршан | д.Хигинская |
| Ограждение (ремонт, покраска ограждения) территории кладбища | 2023г. | 2019г | 2019г. | 2018г. | 2024г. | 2025г. |
| Расчистка от сухостойных деревьев, прореживание | 2019г. | 2020г | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. |
| Устройство информационных стендов на центральном входе кладбища | 1шт. 2022г. | 1шт. 2023г | 1шт.  2022г. | 1шт.  2023г. | 1шт.  2023г. | 1шт.  2024г. |
| Вывоз мусора | ежегодно по мере надобности | ежегодно по мере надобности | ежегодно по мере надобности | ежегодно по мере надобности | ежегодно по мере надобности | ежегодно по мере надобности |
| Очистка подъездных путей и стоянок автотранспорта | ежегодно в зимний период по мере надобности | ежегодно в зимний период по мере надобности | ежегодно в зимний период по мере надобности | ежегодно в зимний период по мере надобности | ежегодно в зимний период по мере надобности | ежегодно в зимний период по мере надобности |

**6. Оценка эффективности мероприятий Проекта**

Выполнение включённых в Проект мероприятий при условии разработки эффективных механизмов их реализации   позволит соблюсти гигиенические требования при организации захоронений и правил эксплуатации кладбищ с целью реализацию гражданами права на благоприятную среду обитания, гарантированного Конституцией Российской Федерации.

**7. Организация контроля за реализацией Программы**

Организационная структура управления Проектом базируется на существующей схеме исполнительной власти сельского поселения «Куйта».

Общее руководство Программой осуществляет глава поселения, в функции которого в рамках реализации Проекта входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Проекта.

Оперативные функции по реализации Проекта осуществляют штатные сотрудники администрации поселения под руководством главы сельского поселения.

Глава поселения осуществляет следующие действия:

- рассматривает и утверждает план мероприятий, объемы их финансирования и сроки реализации.

Специалисты администрации поселения осуществляют следующие функции:

- контроль выполнение плана мероприятий;

 - формирование бюджетных заявок на выделение средств из муниципального бюджета поселения;

- подготовка предложений, заявок связанных с выполнением плана мероприятий, с корректировкой сроков, исполнителей и объемов ресурсов по плану мероприятий.